별지1

**사양서**

**１．입찰건명:** 일본국제교류기금 서울문화센터 집무용 PC 조달

**２．조달범위**

Windows 10 Home (x64,단 3대에 한해서는 x32)의 사용을 전제로 한 고객용 PC21대 및 모니터1 대(이하 （以下「신규조달기기」라 한다.）의 구매

**3．요구사양**

（１）신규조달기기의 하드웨어 사양

기종은 불문하며, 이하의 요건을 모두 충족시키는 동일한 것으로 한다.

조립제품이나 중고품은 대상에서 제외한다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 항목 | 사이즈/성능/기능 등 | 비고 |
| 제원 | 외형사이즈（세로 사이즈）폭：165mm이하、두께：360mm이하높이：355mm이하、무게：10ｋｇ이하 |  |
| 전원 | 전원 유닛트 내장(AC변압기 불가) | 전원용량은 300W이상 |
| CPU | 인텔6세대 스카이레이크 i3-6100(3.7GHz) |  |
| 메모리 | 8GB(4GB×2), 슬롯:2 DIMM이상 | DDR4 PC4 17000규격 |
| SSD | SATA3 128GB 이상 | 2.5인치 규격 |
| HDD | SATA3 500GB (7200RPM) | － |
| 광학식드라이브 | DVD수퍼멀티드라이브 내장해야 함 | － |
| 유선LAN | 1Giga-bit 네트워크 지원 | － |
| USB포트 | USB2.0×4, USB3.0×2이상 포트 지원 가능 | 키보드,마우스 접속 상태에서 빈 포트가 2개 이상 |
| 모니터 단자 | d-sub or dvi: 1포트 이상 지원 가능,hdmi or displayport: 1포트 이상 지원 가능 | 1대 |
| 포인팅디바이스 | 2버튼이상의 호일부착 광학식 마우스 | USB무선접속 |
| 키보드 | 한국어 109키보드, 일본어 OADG 109A키보드 | 한국어15개,일본어6개USB무선접속 |
| 보안장치 | 보안장치는:Trusted Platform Module (TPM) 1.2 탑재 | － |
| BIOS 암호로 작동제한 | － |

（２）상정모델：본 입찰에서는 상정모델을 명기하지 않는다.

（３）보증내용

①　무상보수（서포트）제공은 납품확인 후 1년으로 한다.

②　유상보수 (서포트)제공은 납품확인 후 5년(무상보수 1년을 포함)으로 한다.